CS5366BX_V00.00.24.10_002410_100W_10W_KEY
发布时间：2025/11/13（适用于5366BU/5366BN-2）
a，Max 100W，20v扣10W，15v扣0w，12v/9v/其他扣5w，5v动态扣。
b，GPIO7功能开启，支持HUB reset功能
c，不支持PD口的数据功能；
d，GPIO5功能未开启，不支持Type-C（ALTport上行口） 母座带MUX的正反插；
e，GPIO10功能未开启，不支持Type-C（ALTport下行口） 母座带MUX的正反插；
f，支持5VSwitch及充电不黑屏，支持switch2及充电不黑屏。支持sw2系统21.0.0版本。
g，支持GPIO11需做上行VBUS插入侦测，上行插入时为1，上行未插入时为0；
h，GPIO8/9功能开启，支持控制aux。
特殊版FW功能:
1，支持switch带按键，按键控制为GPIO5。GPIO5=1按键闲置，GPIO5=0按键按下。
2，支持LED灯，LED灯为GPIO6。GPIO6=1灯亮，GPIO6=0灯灭。
